SCOPE WEB IOT MONITORING 2
PEMBUATAN DOWNLOAD LAPORAN
1. Tambahkan tombol sebelah kanan setelah custom range untuk download laporan .

2. Ketika diklik muncul pilihan field pada form
• range tanggal dengan pilihan tanggal dan jam
• line
• hari kerja
• jam kerja
• total briket

3. Ketika klik maka file excel akan didownload sesuai dengan format berikut

Dimana data dari database diambil sebagai berikut
Table 1
a. No mesin : nama mesin_id
b. Line : field line yang diinputkan pada form download laporan (1 field berisi baris
yang sama)
c. Hari kerja : filed hari_kerja yang diinputkan pada form download laporan (1 field
berisi baris yang sama)
d. HM akhir : kalkulasi hm dari start date dan end yang sudah dirata-rata per hari
(pergantian hari didasarkan dengan jam yang sudah dipilih pada start date dan
end date). Contoh : start 26 januari 2026 jam 07.00 WIB dan end 1 februari 2026
07.00 maka pada tanggal 26 januari 07.00 dikalkulasikan hingga tanggal 27
januari 07.00 dan dianggap hasil per hari, kemudian dilakukan berulang kali
hingga mencapai end date.

e. HM awal : range dari total hm sebelumnya, dengan acuan hari dan jam range
yang sama di hari sebelumnya dari total HM akhir yang sudah dipilih.
f. PEMAKAIAN PER MESIN (JAM) : selisih dari HM AWAL dan HM AKHIR.
g. JAM PER HARI : Rata rata JAM mesin beroperasi per hari dengan range HM AWAL
dan HM AKHIR
h. JUMLAH BRIKET (BATANG) : filed jumlah_briket yang diinputkan pada form
download laporan (1 field berisi baris yang sama dengan row span berdasarkan
jumlah mesin).
i. Keterangan : berupa field keterangan nullable
Note :
- TOTAL JAM = TOTAL PEMAKAIAN PER MESIN (JAM)
- TOTAL DETIK = KONVERSI JAM KE DETIK DARI PEMAKAIAN PER MESIN (JAM)
- TOTAL JAM KERJA = filed jam_kerja yang diinputkan pada form download
laporan
Table 2
a. TOTAL PEMAKAIAN MESIN PRESS (DETIK) : diambil dari TOTAL DETIK
b. JUMLAH BRIKET (BATANG) : diambil dari JUMLAH BRIKET (BATANG)
c. 1 BATANG (DETIK) : TOTAL PEMAKAIAN MESIN PRESS (DETIK) / JUMLAH BRIKET
(BATANG)

Table 3
a. TOTAL PEMAKAIAN MESIN PRESS (JAM) : TOTAL PEMAKAIAN PER MESIN (JAM)
b. TOTAL JAM KERJA : TOTAL JAM KERJA
c. RATA-RATA MESIN YANG JALAN : TOTAL PEMAKAIAN MESIN PRESS (JAM) / TOTAL
JAM KERJA

